Прибор импульсной продувки фильтров
Код продукта:

ЕЕ-ОА-01

Скорость (интервал/время)
0,1 sn -50 sn 
Точность скорости: 

0,1 sn
Воздух:


50ms-999msn (интервал струи воздуха, который нагнетается в фильтр)

Точность интервала подачи воздуха:

1ms
Подключение:
Прибор посылает пневматический импульс  каждые 2 или 4 импульса, выпуская воздух через 26 отверстий на фильтровальные рукава. С помощью настройки подачи воздуха и скорости, в программном меню определяется продолжительность последовательной работы клапана.
Прибор имеет 4 меню. Для входа в меню нажмите и удерживайте кнопку ОК в течение 3 секунд. Когда вход осуществлен, на экране появится «PI». С помощью стрелок «верх/низ» можно выбрать необходимое меню. Для того чтобы выйти из меню нажмите кнопку «Esc». Во время работы прибора на экране отображается «7». Когда активен один из выходов - это отображается на экране.

Для установки значения шаговой скорости необходимо зайти в меню «PI». Наименьшее значение в этом меню «001», наибольшее «500». С помощью стрелок выберите необходимое значение и нажмите ОК для подтверждения. После того как значение записано в память, 3 раза будет мигать значение «000». После этого вы автоматически вернетесь в главное меню. Значение в меню имеет эквивалент времени в секундах. Например, если значение 104, интервал времени 10,4 сек. Если значение 005, то интервал времени 00,5 сек.

В меню «Р2» устанавливается время подачи воздуха. Наименьшее значение 050, наибольшее значение 999. С помощью стрелок выберите необходимое значение и нажмите ОК для подтверждения. После того как значение записано в память, 3 раза будет мигать значение «000». После этого вы автоматически вернетесь в главное меню. Значение в меню имеет эквивалент времени в миллисекундах. Например, если значение 450, интервал времени 450 миллисекунд. Если значение 063, то интервал времени 63 миллисекунд.

В меню «Р3» устанавливается количество шагов двигателя, после чего начинается подача воздуха на фильтровальные рукава.. Значения этого меню: 002 и 004. С помощью стрелок выберите необходимое значение и нажмите ОК для подтверждения. После того как значение записано в память, 3 раза будет мигать значение «000». После этого вы автоматически вернетесь в главное меню. 
Если установлено значение 002, после двух шагов двигателя клапан (V1) подает воздух на фильтровальные рукава, становится активным.

 Если установлено значение 004, после четырех шагов двигателя клапан (V1) подает воздух на фильтровальные рукава, становится активным.

Меню «Р4» используется для активации молоткового клапана (V2). Наименьшее значение 001, наибольшее значение 100. С помощью стрелок выберите необходимое значение и нажмите ОК для подтверждения. После того как значение записано в память, 3 раза будет мигать значение «000». После этого вы автоматически вернетесь в главное меню. Если установлено значение 006, то  после того как V1 подаст воздух на фильтра 6 раз, молотковый клапан V2 станет активным.

